
# Principal de fachada

Fábrica ladrillo Klinker caravista blanco

# Secundario de fachada

Revestimiento hidrófugo color gris antracita RAL 7016

# Moldura de fachada

Chapa de Alucobond Gold Metallic 601

# Fachada en galerías y otros exteriores


Mortero monocapa blanco

# Revestimiento 1 de fachada de patio

Chapa Europerfil Minionda

# Revestimiento 2 de fachada de patio

Chapa Europerfil Euroline 12 (para fachada)



# Revestimiento interior de zaguán

Xlight Code Grey Nature 300x100 cm (vertical)



# En salón y vestidor de vivienda, puntualmente

Madera laminada en roble natural

# En baño principal y paredes de cocina sin encimera

Alicatado Ródano Acero 90x31 cm



# En paredes de ducha de baño principal

Alicatado Mosaico Ródano Acero 90x31 cm



# En resto de baños y/o aseos

Alicatado Dover Caliza 90x31 cm




# En paredes de ducha o bañera de resto de baños

Alicatado Dover Modern line Caliza 90x31 cm




# En paredes de cocina con encimera

Alicatado Marmi china blanco rectificado 31x59,6 cm



# En resto de vivienda

Pintura plástica blanco roto RAL 9018

# En zonas comunes (salvo zaguán), trasteros y garajes

Pintura plástica lisa blanco mate

# En fachada de áticos (dando a terraza)

Panelado de Trespa blanca

# En baño principal

Baldosas Ródano Acero rectificado 44,3x44,3 cm (gama alta)

# En cocina

Baldosas Ródano Acero no rectificado 44x44 cm

# En resto de baños

Baldosas Dover Caliza 44,3x44,3 cm

Suelo laminado AC4 Residence Roble (1 lama)

# Excepto en cocina, baños y aseos

Suelo laminado AC4 Residence Iowa (1 lama)

# Excepto en cocina, baños y aseos

Suelo laminado AC4 Residence Nogal (1 lama)

Suelo laminado AC4 Residence Arizona (1 lama)

# Excepto en cocina, baños y aseos

Suelo laminado AC4 Residence Anti R. Decape (1 lama)

# En zonas comunes salvo zaguán

Baldosas Granito negro 30x60 cm

# En aparcamientos y trasteros

Hormigón fratasado con pintura epoxi



# En patios

Pavimento hidráulico gris sobre plots

# En cubierta transitable y galerías

Pavimento hidráulico gris adherido

# En zaguán y terrazas de áticos

Pavimento imitación STARWOOD Tanzania Taupe o similar

# En baños y aseos

Sistema Thu de lamas metálicas desmontables

# En zaguán

Techo acústico Pladur FON de perforación cuadrada uniforme

# En resto de interiores

Placas de yeso laminado Pladur blanco


# En ventanas y puertas acristaladas

Carpintería RPT de aluminio lacado en gris antracita

# En puertas de acceso a vivienda

Puerta acorazada Dierre Sparta 5 madera melaminada

# En puertas de vivienda junto a paredes blanco roto

Puertas interiores lacadas en blanco roto RAL 9018

# En fachada, en huecos de ventana (salvo áticos)

Barandilla superpuesta de vidrio templado



# En baño no principal

Bañera de acero Acore



# En baños y aseos sin lavabo sobre encimera

Mueble de baño serie Espacio y lavabo Gel Coat

# En baño principal con lavabo sobre encimera

Lavabo serie Square para semiencastrar



# En baños y aseos

Inodoro S-V Urban-C blanco

# En baños y aseos

Bidé a tierra BTW Urban-C blanco

# En baño principal

Plato de ducha de resina (blanco)



# Adaptado a cada sanitario salvo lavabos sobre encimera

Grifería monomando Hotels cromo



# En vivienda, excepto en dormitorios

Interruptor con visor serie Sky Niessen



# En dormitorios de vivienda

Interruptor sin visor serie Sky Niessen



# En salón de vivienda

Pulsador para persiana serie Sky Niessen



# En recibidor de vivienda

Monitor 7” Free@Home



# En acceso a edificio

Placa de calle Welcome con vídeo de 3 módulos

# En acceso a vivienda

Timbre / zumbador serie Sky Niessen



# En vivienda y zonas comunes

Sensor de humo y fuego Niessen



# En zonas comunes, excepto aparcamientos y trasteros

Detector de presencia MasterLine 70º



# En zonas comunes, excepto aparcamientos y trasteros

Interruptor Simon 73 Loft Grafito



# En aparcamientos y trasteros

Interruptor estanco Simon 44 Aqua



# Excepto en paredes de madera, alicatadas y zaguán

Rodapié de DM lacado en blanco

# En zonas comunes, excepto aparcamiento y trasteros

Rodapié Butech Pro-skirting Light

# En pasarelas de zonas comunes

U-Glass doble armado sobre bastidores metálicos

# En antepechos

Albardilla blanca de piedra artificial

